|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Приложение № 2  к муниципальному контракту № \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  от \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2017 года  Утверждаю:  И.о.заместителя главы администрации  о коммунальному хозяйству и строительству  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ О.В. Каливецкий  ФОРМА № 4 | | | | | | | | | | | | | | |
| Наименование стройки - | | | | | | | | | | | | | | |
| Объект - выполнение работ по ремонту участка асфальтобетонного покрытия по ул.Центролитовская г.Тихвин | | | | | | | | | | | | | | |
| ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № | | | | | | | | | | | | | | |
| на выполнение работ по ремонту участка асфальтобетонного покрытия по ул.Центролитовская г.Тихвин | | | | | | | | | | | | | | |
| Основание | | | | | | | Сметная стоимость - | | | | 890,650 тыс. руб. | | | |
| Чертежи № | | | | | | | Нормативная трудоемкость - | | | | 124,06 чел-ч | | | |
|  | | | | | | | Сметная заработная плата - | | | | 24,279 тыс. руб. | | | |
| Составлена в ценах Января 2000 г. с переходом в цены января 2017 года | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | |
| № п/п | Шифр и номер позиции норматива | Наименование работ и затрат | Количество | Стоимость на единицу, руб | | | | Общая стоимость, руб. | | | | | Затраты труда рабочих, чел.-ч. не занят. обсл. машин | |
| Всего | | Экспл. машин | | Всего | | Основной зарплаты | | Экспл. машин | обслуживающ. машины | |
| ед. изм. |
| Основной зарплаты | | В т.ч. зарплаты | | В т.ч. зарплаты | На един. | Всего |
| №1 <Нет раздела> | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | | 7 | | 8 | | 9 | 10 | 11 |
| 1 | ТЕРр68-12-12 | Снятие деформированных асфальтобетонных покрытий самоходными холодными фрезами с шириной фрезерования 1500-2100 мм толщиной слоя до 50 мм | 0,76 | 1 989,34 | | 1 949,88 | | 24 129 | | 277 | | 22 332 | 2,67 | 2,03 |
| (0) МДС 81-35.2004.Пр.1.т.3.7 | V=760/1000; Изп=9,25; Иэмм=15,07; НР=0,88 (1,04\*0,85); СП=0,48 (0,6\*0,8); ЗП=34,31\*1,15; ЭММ=1695,55\*1,15; ЗПм=103,87\*1,15; ТЗТ=2,32\*1,15; ТЗТм=4,18\*1,15 | 1000 м2 покрытия | 39,46 | | 119,45 | | 840 | 4,81 | 3,66 |
| 1.1 | 410-9014 | Лом асфальтобетона | 75,24 | 0 | |  | | 0 | |  | | | | |
| т |
| 2 | ТССЦпг03-21-01-012 | Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 12 км | 75,24 | 16,02 | | 16,02 | | 18 165 | | 0 | | 18 165 | 0 | 0 |
| (0) | V=760\*0,05\*2,2\*0,9; Изп=9,25; Иэмм=15,07 | т | 0 | | 0 | | 0 | 0 | 0 |
| 3 | ТЕР27-06-026-01 | Розлив вяжущих материалов | 0,57 | 1 652,18 | | 71,35 | | 8 012 | | 0 | | 197 | 0 | 0 |
| (0) МДС 81-35.2004.п.4.7; МДС 81-35.2004.Пр.1.т.3.7 | V=760\*0,75/1000; Изп=9,25; Иэмм=4,85; Имат=8,47; НР=1,21 (1,42\*0,85); СП=0,65 (0,95\*0,85\*0,8); ЗП=0\*1,15\*1,15; ЭММ=49,63\*1,25\*1,15; ЗПм=12,96\*1,25\*1,15; ТЗТ=0\*1,15\*1,15; ТЗТм=0,66\*1,25\*1,15 | 1 т | 0 | | 18,63 | | 98 | 0,95 | 0,54 |
| 4 | ТЕРр68-10-01 | Устройство выравнивающего слоя из асфальтобетонной смеси с применением укладчиков асфальтобетона | 0,836 | 71 155,91 | | 4 717,16 | | 330 164 | | 4 937 | | 20 664 | 34,49 | 28,83 |
| (0) МДС 81-35.2004.Пр.1.т.3.7 | V=760\*0,05\*2,2/100; Изп=9,25; Иэмм=5,24; Имат=5,25; НР=0,88 (1,04\*0,85); СП=0,48 (0,6\*0,8); ЗП=555,11\*1,15; ЭММ=4101,88\*1,15; ЗПм=748,4\*1,15; ТЗТ=29,99\*1,15; ТЗТм=29,9\*1,15 | 100 т смеси | 638,38 | | 860,66 | | 6 655 | 34,39 | 28,75 |
| 5 | ТЕР27-06-026-01 | Розлив вяжущих материалов | 0,57 | 1 652,18 | | 71,35 | | 8 012 | | 0 | | 197 | 0 | 0 |
| (0) МДС 81-35.2004.п.4.7; МДС 81-35.2004.Пр.1.т.3.7 | V=760\*0,75/1000; Изп=9,25; Иэмм=4,85; Имат=8,47; НР=1,21 (1,42\*0,85); СП=0,65 (0,95\*0,85\*0,8); ЗП=0\*1,15\*1,15; ЭММ=49,63\*1,25\*1,15; ЗПм=12,96\*1,25\*1,15; ТЗТ=0\*1,15\*1,15; ТЗТм=0,66\*1,25\*1,15 | 1 т | 0 | | 18,63 | | 98 | 0,95 | 0,54 |
| 6 | ТЕР27-06-020-01 | Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых типа АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 | 0,76 | 75 185,15 | | 3 807,74 | | 258 429 | | 6 495 | | 15 106 | 50,66 | 38,5 |
| (0) МДС 81-35.2004.п.4.7; МДС 81-35.2004.Пр.1.т.3.7 | V=760/1000; Изп=9,25; Иэмм=5,22; Имат=4,03; НР=1,21 (1,42\*0,85); СП=0,65 (0,95\*0,85\*0,8); ЗП=698,59\*1,15\*1,15; ЭММ=2648,86\*1,25\*1,15; ЗПм=476,81\*1,25\*1,15; ТЗТ=38,3\*1,15\*1,15; ТЗТм=19,08\*1,25\*1,15 | 1000 м2 покрытия | 923,89 | | 685,41 | | 4 818 | 27,43 | 20,85 |
| 7 | ТЕР27-06-021-01 | На каждые 0,5 см изменения толщины покрытия добавлять или исключать к расценке 27-06-020-01 (2 см) | 0,76 | 35 173,98 | | 17,83 | | 107 877 | | 61 | | 53 | 0,47 | 0,36 |
| (0) МДС 81-35.2004.п.4.7; МДС 81-35.2004.Пр.1.т.3.7 | V=760/1000; Изп=9,25; Иэмм=3,89; Имат=4,03; НР=1,21 (1,42\*0,85); СП=0,65 (0,95\*0,85\*0,8); ЗП=1,64\*4\*1,15\*1,15; ЭММ=3,1\*4\*1,25\*1,15; ЗПм=0\*4\*1,25\*1,15; Мат=8786,87\*4; ТЗТ=0,09\*4\*1,15\*1,15; ТЗТм=0\*4\*1,25\*1,15 | 1000 м2 покрытия | 8,67 | | 0 | | 0 | 0 | 0 |
| ИТОГО: | | | | | | | | 754 788 | | 11 770 | | 76 714 | 69,72 | |
| 12 509 | 54,34 | |
|  | | | | | | | | | | | | | | |
| Зарплата | | | | | 1 | | | 11 770 | | 11 770 | | 0 | 0 | |
| Машины и механизмы | | | | | 1 | | | 76 714 | | 0 | | 76 714 | 0 | |
| Материалы | | | | | 1 | | | 627 497 | | 0 | | 0 | 0 | |
| Итого по неучтенным материалам | | | | |  | | | 0 | | 0 | | 0 | 0 | |
| Итого накладных расходов | | | | |  | | | 25 185 | | 0 | | 0 | 0 | |
| Итого сметной прибыли | | | | |  | | | 13 622 | | 0 | | 0 | 0 | |
| Итого | | | | |  | | | 754 788 | | 11 770 | | 76 714 | 69,72 | |
| НДС | | | | | 0,18 | | | 135 862 | | 0 | | 0 | 0 | |
| Итого | | | | |  | | | 890 650 | | 11 770 | | 76 714 | 69,72 | |
|  | | | | | | | | | | | | | | |
| СОСТАВИЛ | |  | | | | | | |  | | | | | |
| ПРОВЕРИЛ | |  | | | | | | |  | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | |